挡板阀二维图尺寸对照表

CDQ-超高真空气动挡板阀（KF法兰）尺寸表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DN | H | B | C | D |
| CDQ-16A | 15 | 126 | 40 | 36 | 30 |
| CDQ-25A | 25 | 145 | 52 | 48 | 40 |
| CDQ-40A | 35 | 198.6 | 65.5 | 57.5 | 55 |
| CDQ-50A | 20 | 246 | 70 | 71.5 | 75 |

CDQ-超高真空气动挡板阀（CF法兰）尺寸表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DN | H | B | C | D | D0 | E-φF | 法兰标准 |
| CDQ-16A | 16 | 126 | 42 | 36 | 34 | 27 | 6-φ4.3 | GB6071 |
| CDQ-25A | 25 | 145 | 52 | 48 | 54 | 43 | 6-φ6.6 |
| CDQ-40A | 35 | 198.5 | 65.5 | 57.4 | 70 | 58.7 | 6-φ6.6 |
| CDQ-50A | 50 | 255 | 81 | 81 | 86 | 72.4 | 6-φ8.5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DN | H | B | C | D |
| CD-16A | 15 | 111 | 40 | 36 | 30 |
| CD-25A | 25 | 121 | 52 | 48 | 40 |
| CD-40A | 35 | 140 | 65.5 | 57.5 | 55 |
| CD-50A | 20 | 167 | 70 | 71.5 | 75 |

CD-超高真空手动挡板阀（KF法兰）尺寸表：

CD-超高真空手动挡板阀（CF法兰）尺寸表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DN | H | B | C | D | D0 | E-φF | 法兰标准 |
| CDQ-16A | 16 | 111 | 42 | 36 | 34 | 27 | 6-φ4.3 | GB6071 |
| CDQ-25A | 25 | 121 | 52 | 48 | 54 | 43 | 6-φ6.6 |
| CDQ-40A | 35 | 140 | 65.5 | 57.4 | 70 | 58.7 | 6-φ6.6 |
| CDQ-50A | 50 | 167 | 81 | 81 | 86 | 72.4 | 6-φ8.5 |